1. SWMM을 두줄로 설명하시오. (원어포함)

우수, 하수 관리 모델 및 침수 해석 소프트웨어이다.

2. 유역관리가 중요한 이유는?

3. 유역관리기법에 대하여 간단히 설명하시오.

4. SWMM의 주요 기능은?

SWMM 모형의 기본적 특성은 다음과 같이 정리될 수 있다.  적용가능대상유역은 도시유역, 인위적 배수계통을 갖는 소유역 등이다. 시간적 특성은 단일, 연속강우에 의한 계산이 가능하며, 강우간격은 임의로 설정할 수 있다.  연산시간 간격은 강우사상에 대해 임의조절이 가능하다.  공간적 특성은 소배수유역에서 큰 배수유역까지 적용이 가능하다(Huber 등, 1988).  물리적 특성으로 유출은 강우와 유출로 발생하고 지표면유출은 비선형저류방정식을 사용한다.  SWMM모형에서 침투량 산정에는 Horton(1933) 또는 Green-Ampt 식을 사용한다.  수로와 관로에 대해RUNOFF 블록은 비선형저류방정식, TRANSPORT 블록은 Kinematic 방정식, EXTRAN 블록은  Dynamic 방정식과 연속방정식을, 저류추적방법은 수표면이 평행하다고 가정한 수정 Pulse 방법을 사용한다(Huber 등, 1988).  다은 모형과 연계할 수 있는 모형으로서 유역의 수질을 다루는 EPA의 WASP, DYNHYD, 독립 또는 전체 SWMM 블록, HEC, STROM, QUEL-II 등이 있다.

·

구 분	특 성
적용 대상유역	∙도시유역 ∙인위적 배수계통을 갖는 소유역
시간적 특성	∙단일, 연속강우에 의한 계산이 가능(강우간격은 임의 설정 가능) ∙연산시간 간격은 강우사상에 대해 임의 조절이 가능
공간적 특성	∙배수구역의 크기에 관계없이 적용이 가능하고, 각 배수유역은 합성,분리가 가능 ∙배수유역은 최대 200개의 소유역, 수로/관로로 구성 가능 ∙배수유역은 합성, 분리가 가능
물리적 특성	∙유출은 강우와 융설로 발생 ∙지표면유출은 비선형 저류방정식을 사용 ∙침투량 산정에는 Horton 또는 Green-Ampt식을 사용 ∙수로/관로에 대해 ① RUNOFF - 비선형저류방정식 ② TRANSPORT - Kinematic 방정식 ③ EXTRAN - Dynamic 방정식, 연속방정식 ∙저류추적방법은 수표면이 평행하다고 가정한 수정 Pulse방법을 사용
호환성	∙WASP, DYNHYD, HEC, STORM, QUAL-II 등의 모형